Tabla de contenido

[Identificació 2](#_Toc140246388)

[RFID 2](#_Toc140246389)

[Baixa freqüència (LF) 2](#_Toc140246390)

[Freqüències Ultra Altes (UHF) 2](#_Toc140246391)

[Llarga Distància (UHF i MW) 2](#_Toc140246392)

[Matricula 2](#_Toc140246393)

# Identificació

## RFID

Ja s’utilitzen per identificar paquets en processos logístics i peatges

<https://www.impinj.com/products/technology/how-can-rfid-systems-be-categorized>

3 Tipus

### Baixa freqüència (LF)

NFC

Distància màxima 1M

### Freqüències Ultra Altes (UHF)

Entre 3 i 10 M

### Llarga Distància (UHF i MW)

Distància màxima 100M

## Matricula

Ja s’utilitza en supermercats i pàrkings per fer el pagament dels mateixos, utilitza una càmera i Inteligència Artificial (un OCR) per llegir la matrícula.

# Rastreig

# Veure Output dels GPS dels tractors